


Messungen DAC 20BIT CH1- CH8 (-10 V – 10V, 0.1V Increment)



CH1:




CH2:




CH3:


Messungen




CH4:




CH5:



CH6:



CH7:



CH8: